**北京市十一学校龙樾实验中学教育教学设备补充购置项目家具部分采购项目需求单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 主要技术性能指标及规格参数 |
| 1 | 展示一体柜 | 2 | 定制  规格:7000×2800×400mm含顶部6个吊柜,底部6个柜体,软板一个,金属板一个,开放式储物格2组。颜色风格和各功能教室风格统一。 |
| 2 | 柜子＋书架 | 1 | 定制，木质，柜子宽7m，高1.5m。书架宽7m，厚15cm |
| 3 | 高脚椅 | 10 | （教室内打造英语角，需要配备高脚椅）木质；配合读书角桌子高度，定制 |
| 4 | 读书角沙发 | 4 | 布艺、木制、部分金属 |
| 5 | 学生书架 | 4 | 600cm\*80cm\*40cm |
| 6 | 一体化学生桌（六角 | 4 | 规格：1500mm×1500mm×780mm  \*台面：一体化台面，台面采用12mm厚密度板经机械加工为25mm厚弯曲防火板，配制PP专用自锁连接组装，易清洁、防水、耐磨、防火的特性，注重人性化设计，美观实用。  台面设计：PP材质，厚度20mm，配制PP专用连接组装，易清洁、防水、耐磨、防火的特性，注重人性化设计，台面设计启动隐蔽式键盘拖，美观实用。  台身规格：1380mm\*1380mm  \*台面颜色：多种颜色自由选择  \*结构：新型ABS结构（整桌无木质材料）  \*台身用材：精选密度为1.05 g/cm³的Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，一体化成型设计,具有防腐、抗压及耐候性能；  \*台身设计:桌体承重部位内嵌式铝合金链接，采用防腐铝制长方条组合，各部位连接件均隐藏于注塑内侧，桌体经久不变形。设立抽屉并带保护罩。控制台/电源嵌入一侧抽屉内；下部位为一体式综合功能柜，便于放置电脑主机及实验室相关设备。防潮湿性能优越。整体结构尺寸经过严格人体工程学的计算，同时在设计方面我们尽量从使用者的角度出发，在实用的前提下兼顾功能与美观。  \*可调脚：采用ABS与合金组成，高30mm，防晃动延长设备的使用。 |
| 7 | 教师书架 | 4 | 60cm\*180CM\*40cm |
| 8 | 沙发凳 | 30 | 45cm\*45cm，皮革制 |
| 9 | 教师椅 | 1 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 |
| 10 | 药品柜 | 1 | 1、规格1000mm×500mm×2000mm。  2、柜体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装4mm厚玻璃的对开门，柜内设25mm厚二层阶梯式防酸碱药品架2层，仪器柜内的隔板高度可以调整，每层隔板有回字型加固框架。下柜体为板式对开门。裸露部位均用优质PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。  3、柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为1.5mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产高档175度优质铰链，开关10万次以上；90度角，使用方便灵活。优质不锈钢桥式拉手。  4、五金件表面经过防酸碱处理； |
| 11 | 药品柜（ABS） | 1 | 规格：1000mm\*500mm\*2000mm  1、整柜体注塑工艺一次性成型（整柜无木质)，设计成ABS/PE材料组成，上柜为对开门，柜门内嵌4mm钢化玻璃，柜内上部设2层ABS隔板，设有PE阶梯式药品放置台，下柜ABS对开门，柜体内设有一层ABS可调隔板。  2、环保型/稳定性/耐腐蚀性/承重力强等优点。  3、拉手：ABS一次注塑成型设计。  4、脚垫：采用ABS与合金组成，高30mm，防晃动延长设备的使用。 |
| 12 | 吊柜 | 14 | 规格：420mm\*460mm\*620mm  注塑工艺一次性成型设计成改性PP/ABS材料，环保性/稳定性/耐腐蚀性/承重力强等优点。柜内设隔板。柜门内嵌4mm钢化玻璃（整柜无木质) |
| 13 | 通风柜（ABS） | 1 | 规格：1000mm\*500mm\*2000mm  1、整柜体注塑工艺一次性成型（整柜无木质)，设计成ABS/改性PP材料组成，上柜为对开门，柜体内设有2层ABS可调隔板；柜门内嵌4mm钢化玻璃，下柜ABS对开门，柜体内设有一层ABS可调隔板。  2、环保型/稳定性/耐腐蚀性/承重力强等优点。  3、拉手：ABS一次注塑成型设计。  4、脚垫：采用ABS与合金组成，高30mm，防晃动延长设备的使用。  5、柜体上部安置通风孔。 |
| 14 | 仪器柜 | 3 | 规格：1000mm\*500mm\*2000mm  1、整柜体注塑工艺一次性成型（整柜无木质)，设计成ABS/改性PP材料组成，上柜为对开门，柜体内设有2层ABS可调隔板；柜门内嵌4mm钢化玻璃，下柜ABS对开门，柜体内设有一层ABS可调隔板。 |
| 15 | 学生凳 | 48 | 规格：￠310mm×310mm×450mm，（花朵型）  1、整体美观结实，牢固耐用。四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型，  2、凳面：ABS材质，模具一次成型。  3、脚垫：采用优质PP材料注塑。  4、凳体立杆：采用25mm方管，表面喷塑，凳上端直径为15mm的圆管固定，使凳体受重均匀稳定。 |
| 16 | 保密档案柜 | 2 | 5层，钢制，带抽屉 防火 |
| 17 | 五节柜 | 12 | 铁皮柜850\*390\*1900 |
| 18 | 档案柜 | 10 | 落地文件柜1180\*390\*1800 |
| 19 | 办公桌 | 10 | 1200\*1200\*760 基材：优质中密度纤维板 |
| 20 | 办公椅 | 10 | 优质椅背，韩国进口优质网布，骨架采用优质工程塑料加钢制龙骨 |
| 21 | 吧凳 | 20 | 450\*54\*102 93×40 |
| 22 | 图书馆桌椅组合 | 4 | 实木桌面，表面优质清漆处理，无污染，耐酸、防腐蚀，防水，防潮，无污染，  优质榆木椅子。规格：900W90D\*760H |
| 23 | 实木桌椅组合 | 2 | 规格：1200\*800\*760。桌椅均为纯实木基材，高温碳化工艺，表面清漆处理，整体加厚，防水防腐。 |
| 24 | 移动桌 | 8 | 饰面：表面采用优质三聚氰胺饰面板，甲醛释放量小于0.5mg/L。  基材：露水河E1级刨花板。  封边：采用2mm厚优质环保PVC封边。  底部采用上海宝钢加厚桌架，静电喷涂，可折叠，可移动，带前挡板及书包挂件。  规格：1200\*420\*760 |
| 25 | 椅子 | 16 | 面层：靠背采用韩国“WINTIX”优质网布覆面。泡棉：采用优质高回弹定型PU泡棉，密度≥40kg/m3。结构：椅背框架采用优质PP材质一体成型，带腰靠尼龙纤维静音脚轮。 |
| 26 | 档案柜 | 5 | 密集架 档案柜资料柜 移动档案密集柜 档案室密集资料架 手摇式密集柜 电动密集架。规格：可组2.4米高 |
| 27 | 防磁柜 | 1 | 泰格(TECHBIRD)DPC-320防磁柜/磁介质信息安全存储柜光盘磁带档案防潮柜。规格：1800\*700\*500 |